Dane uzupełniające

Poziomy w zbiornikach:

Zbiorniki naporowe elektrolitu – optymalny poziom 75% napełnienia (poniżej 60% załącza się alarm, ponieważ grozi to zapowietrzeniem na skutek zawirowania elektrolitu)

Zbiorniki cyrkulacyjne elektrolitu – optymalny poziom 80% napełnienia (poniżej 60% załącza się alarm, ponieważ grozi to zapowietrzeniem na skutek zawirowania elektrolitu)

Przyporządkowanie grup do obiegów cyrkulacyjnych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa wanien | | Obieg cyrkulacyjny elektrolitu | Obwód prądowy |
| 3 | 8 | 1 | 1 |
| 1, 2, 9 | 16 | 2 | 1 |
| 17 | 24 | 3 | 2 |
| 25 | 32 | 4 | 2 |
| 33 | 40 | 5 | 3 |
| 41 | 48 | 6 | 3 |
| 49 | 56 | 7 | 4 |
| 57 | 64 | 8 | 4 |
| 65 | 72 | 9 | 5 |
| 73 | 80 | 10 | 5 |
| 81 | 88 | 11 | 6 |
| 89 | 96 | 12 | 6 |